**北京知惠科技代理的AUO友达G121XN01 V0 是一款12.1寸宽温工业液晶屏**

**一：友达12.1寸工业液晶屏G121XN01 V0 基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 友达（AUO） |
| 面板型号 | G121XN01 V0 |
| 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
| 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：友达12.1寸工业液晶屏G121XN01 V0 结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3 (H:V) |
| 点间距 | 0.120×0.120 mm (H×V) |
| 像素间距 | 0.240×0.240 mm (H×V) |
| 面板重量 | 495g (Max.) |
| 显示尺寸 | 245.76×184.32 mm (H×V) |
| 可视尺寸 | 250.8×189.4 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 279×209 mm (H×V) |
| 外观厚度 | 6.0/9.0 (Typ./Max.) mm |

**三：友达12.1寸工业液晶屏G121XN01 V0 光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | TN，常白显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| 显示色域 | 70% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 25/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | / |

**四：友达12.1寸工业液晶屏G121XN01 V0 背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 50K(Min.) (Hours) |
| 接口类型 | 3808K-F05N-02R（恩得利） |
| 输入电压 | 27.81/36V (Typ./Max.) |
| 输入电流 | 110mA (Typ.) |
| 背光功耗 | 6.12/7.92W (Typ./Max.) |
| 脚距 | 1.25 mm |
| 脚数 | 5 pins |

**五：友达12.1寸工业液晶屏G121XN01 V0 信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) |
| 输入电流 | 590/710mA (Typ./Max.) |
| 功率消耗 | 1.95/2.34W (Typ./Max.) |
| 接口型号 | MSB240420E（信盛精工） |
| 脚距 | 1.25 mm |
| 脚数 | 20 pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**