**北京知惠科技代理的INNOLUX群创M215HJJ-L30是一款21.5寸商规TFT/LCD液晶屏 ，可用于桌面显示器。**

**一：群创21.5寸商规液晶屏M215HJJ-L30基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 群创（INNOLUX） |
| 面板型号 | **M215HJJ-L30** |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：群创21.5寸商规液晶屏M215HJJ-L30结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 21.5英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
| 宽高比 | 16:9 |
| 点间距 | 0.08265×0.24795 mm |
| 像素间距 | 0.24795×0.24795 mm |
| 面板重量 | 1.80/1.89Kgs (Typ./Max.) |
| 显示尺寸 | 476.064(W)×267.786(H) mm |
| 可视尺寸 | 479.84(W)×271.3(H) mm |
| 外观尺寸 | 495.6(W)×292.2(H) mm |
| 外观厚度 | 8.3/11.5 (Typ./Max.) mm |

**三：群创21.5寸商规液晶屏M215HJJ-L30光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | MVA，常黑显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250 (Typ.) |
| 对比度 | 3000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 20/5 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | 全视角 |

**四：群创21.5寸商规液晶屏M215HJJ-L30背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源(左边) |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 40K(Min.) |
| 接口类型 | WM13-406-063N（全康精密） |
| 灯管驱动 | WLED驱动状态 |
| 输入电压 | 38.4/42.0V (Typ./Max.) |
| 输入电流 | 80/85mA (Typ./Max.) |
| 背光功耗 | 12.3/13.056W (Typ./Max.) |
| 脚距 | 1.0 mm |
| 脚数 | 6 pins |

**五：群创21.5寸商规液晶屏M215HJJ-L30信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 输入电压 | 5.0V (Typ.) |
| 输入电流 | 768/910mA (Typ./Max.) |
| 功率消耗 | 4.8/5.6W (Typ./Max.) |
| 接口型号 | WF13-422-3033 |
| 脚距 | 1.0 mm |
| 脚数 | 30 pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**