**北京知惠科技代理的AUO友达M190ETN01.0 是一款19寸工业液晶屏**

**一：友达19寸工业液晶屏M190ETN01.0 基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 友达（AUO） |
| 面板型号 | M190ETN01.0 |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
|  |  |
| 生产状态 | 量产中 |

**二：友达19寸工业液晶屏M190ETN01.0 结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 19英寸 |
| 分辨率 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
| 宽高比 | 5:4 (H:V) |
| 点间距 | 0.098×0.294 |
| 像素间距 | 0.294×0.294 |
| 面板重量 | 1.70Kgs (Typ.) |
| 显示尺寸 | 376.32(H) × 301.056(V) |
| 可视尺寸 | 380.0(H) × 305.08(V) |
| 外观尺寸 | 396(H) × 324(V) |
| 外观厚度 | 11.4 (Max.) mm |

**三：友达19寸工业液晶屏M190ETN01.0 光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | TN，常白显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| 响应时间 | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) |
| 可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | - |

**四：友达19寸工业液晶屏M190ETN01.0 背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 30K(Min.) |
| 接口类型 | 3707K-S06N-21R（恩得利 ） |
| 输入电压 | 35.2±2.2V |
| 输入电流 | 50/53mA (Typ./Max.) |
| 背光功耗 | 6.6/7.48W (Typ./Max.) |
| 脚距 | 1.0 mm |
| 脚数 | 6 pins |

**五：友达19寸工业液晶屏M190ETN01.0 信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 输入电压 | 5.0V (Typ.) |
| 输入电流 | 0.55/0.66A (Typ./Max.) |
| 功率消耗 | 2.8/3.3W (Typ./Max.) |
| 接口型号 | 187053-30091（禾昌 ） |
| 脚距 | 1.0 mm |
| 脚数 | 30 pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**