**北京知惠科技代理的IVO龙腾M070GWT4 R0 是一款7寸工业液晶屏**

**一：龙腾7寸工业液晶屏M070GWT4 R0 基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 面板品牌 | 龙腾（IVO） |
| 面板型号 | M070GWT4 R0 |
| 工作温度 | -30 ~~ 85 °C |
| 存储温度 | -40 ~~ 95 °C |
| 生产状态 | 已停产 |

**二：龙腾7寸工业液晶屏M070GWT4 R0 结构特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 分辨率 | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
| 宽高比 | 17:10 |
| 点间距 | 0.050×0.150 mm |
| 像素间距 | 0.150×0.150 mm |
| 面板重量 | 210g (Max.) |
| 显示尺寸 | 153.6×90 mm |
| 可视尺寸 | 155.8×92.2 mm |
| 外观尺寸 | 170×105.2 mm |
| 外观厚度 | 6.4/11.2 (Typ./Max.) mm |

**三：龙腾7寸工业液晶屏M070GWT4 R0 光学特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 显示模式 | TN，常白显示，透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可视角度 | 75/75/75/75 (Typ.)(CR≥10) |
| 最佳角度 | / |

**四：龙腾7寸工业液晶屏M070GWT4 R0 背光特征**

|  |  |
| --- | --- |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命（小时） | 50K(Min.) |
| 接口类型 | MSB24038P5A（信盛精工） |
| 输入电压 | 8.0/12.0/16.0V (Min./Typ./Max.) |
| 输入电流 | 543mA (Max.) |
| 背光功耗 | 6.52W (Typ.) |
| 脚距 | 1.25 mm |
| 脚数 | 5 pins |

**五：龙腾7寸工业液晶屏M070GWT4 R0 信号接口**

|  |  |
| --- | --- |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) |
| 输入电流 | 153mA (Max.) |
| 功率消耗 | 0.51W (Typ.) |
| 接口型号 | MSB240420HD（信盛精工） |
| 脚距 | 1.25 mm |
| 脚数 | 20 pins |

**补充说明：以上资料仅供参考，如有参数不准确，请联系我们客服提供产品的规格资料，以产品PDF规格资料为准。**